#define AOUT\_PIN 36 // ESP32 pin GIOP36 (ADC0) that connects to AOUT pin of moisture sensor

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int value = analogRead(AOUT\_PIN); // read the analog value from sensor

Serial.print("Moisture value: ");

Serial.println(value);

delay(500);

}